Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ II**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz do wypełnienia dla Wykonawcy**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: **dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów 4x4 napędzanych silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t**

**w podziale na 2 części**

**Część II - dostawa fabrycznie nowego samochodu pięcioosobowego 4x4 napędzanego silnikiem Diesla o DMC poniżej 3,5t**

i złożonego Formularza ofertowego

Składam ofertę na samochód wyprodukowany w roku 2017:

…………………………………………………….………………..............................................
 (marka, model)

o następujących parametrach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Należy wpisać „TAK”, jeżeli pojazd spełnia wymagania  | Parametry oferowane przez Wykonawcę(należy podać dokładną wartość parametru) |
| **Układ napędowy:** |
| Rodzaj silnika | Diesel  |  |   |
| Paliwo | Olej napędowy |  |
| Moc silnika | min. 100 KM |  |  |
| Skrzynia biegów | min. 5 biegowa manualna lub min. 6 stopniowa automatyczna |  |
| Pojemność skokowa  | min. 1560cm3 |  |
| Napęd | 4x4 stały lub dołączany  |  |
| Norma emisji spalin | EURO 6 |  |  |
| Poziom emisji CO2 w cyklu mieszanym (zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych) | max. 180 g/km |  |  |
| Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów(zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych) | max. 0,175 g/km |  |
| Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym(zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych) | max. 8,0l/100km |  |
| **Nadwozie:** |
| Rodzaj nadwozia | VAN |  |  |
| Kolor | Biały, odcienie bieli |  |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | DMC poniżej 3,5 tony |  |  |
| Długość minimalna  | 4630 mm  |  |  |
| Długość maksymalna | 5100 mm |  |
| Rozstaw osi minimalny | 2720 mm  |  |
| Rozstaw osi maksymalny | 3100 mm |  |
| Wysokość minimalna  | 1800 mm  |  |
| Wysokość maksymalna | 2300 mm |  |
| Przestrzeń pasażerska | Szyby przyciemniane w drugim rzędzie siedzeń z absorbcją światła min. 70 % |  |  |
| Klapa bagażnika lub drzwi dwuskrzydłowe | Brak przeszklenia lub szyba pokryta folią z absorpcją światła min. 90 % |  |
| Przestrzeń ładunkowa | Brak lub możliwość demontażu ściany działowej pomiędzy przestrzenią pasażerską, a ładunkową.Poszycie boczne przestrzeni ładunkowej z blachy lub szyby pokryte folią z absorpcją światła min. 90 % |  |
| Długość przestrzeni ładunkowej | min. 1200 mm przy komplecie pasażerów |  |  |
| Ilość drzwi | min. 4 |  |
| Drzwi przesuwne | Drzwi przesuwne w drugim rzędzie siedzeń  |  |  |
| Ilość pasażerów wrazz kierowcą | 5 |  |
| **Wyposażenie wymagane przez Zamawiającego:** |
| Klimatyzacja | min. manualna |  |  |
| Układ hamulcowy | min. ABS i ESP |  |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |  |  |
| Podwozie | Dodatkowa ochrona silnika od dołu |  |
| Poduszki powietrzne | min. 2 |  |  |
| Fotel kierowcy | Regulowany – min. regulacja wysokości |  |
| Lusterka boczne | Regulowane elektrycznie |  |  |
| Szyby boczne | Elektryczna regulacja przód  |  |
| Audio | Radioodtwarzacz fabryczny z Bluetooth, min. 2 głośniki |  |  |
| Zabezpieczenia | Centralny zamek sterowany falami radiowymi, autoalarm fabryczny |  |  |
| Koła | Stalowe lub aluminiowe min. 15” |  |  |
| Opony  | Zamontowane opony typu All Terrain lubMud and Snow |  |
| Koło dodatkowe | Pełnowymiarowe z oponą typu All Terrain lub Mud and Snow wrazz zestawem akcesoriów potrzebnych do zmiany koła |  |
| Wykładzina gumowa | Gumowa wykładzina przestrzeni ładunkowej i pasażerskiej |  |  |
| Dywaniki gumowe | Dywaniki gumowe z podwyższonym rantemw pierwszym i drugim rzędzie siedzeń |  |
| Mata bagażnika | Gumowa mata w przestrzeni ładunkowej |  |
| Tablica rejestracyjna | Ramka do zamocowania tablic rejestracyjnych przód i tył |  |
| Czujniki parkowania | Czujniki parkowania - tył |  |
| Mocowanie ładunku na dachu | Relingi dachowe wraz z min. 2 belkami poprzecznymi lub min. 2 belki poprzeczne mocowane do nadwozia |  |  |
| Trójkąt ostrzegawczy | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| Gaśnica | Gaśnica |  |
| Kamizelka | Kamizelka odblaskowa |  |
| Pasy do mocowania ładunku – 2 szt.  | Pas transportowy z napinaczem o długości min. 3m, szerokości min. 35mm wraz z 2 rękawami ochronnymi oraz 2 narożnikami plastikowymi |  |
| Lina holownicza | Lina holownicza taśmowao długości min. 6m, wytrzymałość min. 5t, zaczep typu szekla + szekla  |  |
| **Gwarancja i serwis:** |
| Gwarancja mechaniczna | min. na 2 lata  |  |  |
| Gwarancja na lakier | min. na 3 lata |  |
| Gwarancja na perforację nadwozia  | min. na 10 lat |  |
| Serwis | min. 1 Autoryzowana Stacja Obsługi oferowanej marki na terenie miasta Gdańska, Gdyni lub Sopotu |  |  |
| **Wyposażenie opcjonalne dodatkowo punktowane\*:** |
| Hak holowniczy  | Hak holowniczy wraz z dedykowaną wiązką\*\* |  |  |
| Światła przeciwmgielnie | Światła przeciwmgielnez przodu  |  |
| Kamera | Kamera cofania z tyłu samochodu z wizualizacjąw kabinie kierowcy |  |

\*wyposażenie nie wymagane przez Zamawiającego
\*\* *W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę haka holowniczego wymagane jest dostarczenie wraz z samochodem zaświadczenia ze stacji diagnostycznej potwierdzającego wykonanie badania technicznego haka. Koszt wykonania badania jak i koszt wydania zaświadczenia ze stacji diagnostycznej leży po stronie Wykonawcy– należy ująć w cenie samochodu.*

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, spełnia warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów poruszających się na drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i będzie dostarczony na mój koszt do siedziby Zamawiającego po wykonanym na mój koszt przeglądzie zerowym w terminie przewidzianym w SIWZ oraz formularzu ofertowym.

......................................................... ………………………………………………..

 *miejscowość i data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*